{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[2,1,2,3],[28,0,28,3],[26,0,26,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[0,4,10,4],[0,0,0,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[1,1,1,3],[10,0,10,1]]}
["         Berekening geluidwering van de gevel",null,null,null,"Gebruiksaanwijzing\nDe groene velden moeten ingevuld worden. Uitsluitend de geluidbelaste gevel (of dak) van een verblijfsruimte invoeren (dus niet de voordeur).  Op laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers een praktijk-correctie van ten minste 2 dB invoeren. De berekening is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor complexe situaties (hoge geluidbelasting, ventilatie-roosters, balkons, zijgevel) wordt aanbevolen om de berekening te laten controleren door een akoestisch deskundige.\nRapportage afdrukken of opslaan als pdf."]
["Betreft:","Amsterdamsestraatweg 1, Baarn"]
[null,"Woonkamer",null,null,null,null,null,"deelisolatie"]
["Vensteroppervlak:",null,3.5,"m2"]
["Isolatiewaarde beglazing:",null,28,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C5+10*LOG(J$17/(C4+0.001))","v":32.558078892349677},{"$f":"10^(-H5/10)","v":5.54871106680635E-4}]
["Spouwmuur/steenachtig:",null,6.5,"m2"]
["Isolatiewaarde:",null,46,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C7+10*LOG(J$17/(C6+0.001))","v":47.870198339605196},{"$f":"10^(-H7/10)","v":1.6329773691243765E-5}]
["Oppervlak panelen:",null,0,"m2"]
["Isolatiewaarde:",null,30,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C9+10*LOG(J$17/(C8+0.001))","v":70},9.9999999999999995E-8]
["Oppervlak pannendak:",null,0,"m2"]
["Isolatiewaarde:",null,24,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C11+10*LOG(J$17/(C10+0.001))","v":64},3.9810717055349618E-7]
["Lengte ventilatieroosters:",null,1.3,"m"]
["Isolatiewaarde DneA:",null,32,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C13-1.5+10*LOG(J$17/(C12+0.001))-10","v":29.357227034384138},1.1595174705120014E-3,"1.5 dB praktijk-correctie voor positie"]
["Omtrek te openen vensters:",null,5.4,"m"]
["Isolatiewaarde:",null,35,"dB(A)",null,null,null,{"$f":"C15+10*LOG(J$17/(C14+0.001))","v":37.675258227188067},1.7079461642569379E-4]
["Karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k:",null,null,null,null,null,"totaal:",{"$f":"-10*LOG(I16)","v":27.20786958706908},{"$f":"SUM(I5:I15)","v":1.9020110744801275E-3}]
[null,null,{"$f":"H16-3","v":24.20786958706908},"dB(A)",null,null,"Geveloppervlak",null,null,{"$f":"C4+C6+C8+C10","v":10},"m2"]
["Geluidbelasting op de gevel Lden:",null,56,"dB"]
["Bouwbesluit-eis GA;k:",null,{"$f":"C18-33","v":23},"dB(A)"]
["Beoordeling:",null,{"$f":"IF(C17>C19-0.4,\"voldoet\",\"voldoet niet\")","v":"voldoet"}]
["Rapportage"]
["De karakteristieke geluidwering van de gevels GA;k is berekend op basis van de geluidisolerende eigenschappen van de diverse gevel-onderdelen. De berekeningen zijn gebaseerd op de norm NEN 5077 \"Geluidwering in gebouwen\" die in het Bouwbesluit aangewezen is. De berekening geldt voor wegverkeersgeluid. Op laboratorium-isolatiewaarden van leveranciers is een praktijk-correctie van ten minste 2 dB toegepast."]
["v161129",null,null,"www.geluidrapport.nl"]